为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》，本标准规定了危险废物填埋的入场条件，填埋场的选址、设计、施工、运行、封场及监测的生态环境保护要求。

标准中提到防渗完整性检测的条例有以下几点：

3.12防渗完整性检测，采用电法以及其他方法，对人工合成材料衬层（如高密度聚乙烯土工膜）是否发生破损极其破损位置进行检测。防渗完整性检测包括填埋场施工验收检测以及运行期和封场后的检测。  
5.10在填埋区施工完毕后，需要对高密度聚乙烯土工膜进行防渗完整性检测  
5.12 填埋施工完毕后应向当地生态环境主管部门提交施工报告\*\*采用高密度聚乙烯膜作为人工合成材料衬层的填埋场还应提交防渗完整性检测报告。